电功率学案
中大附中   李华润

学习目标

1、电功率的物理意义是什么？
2、与速度、机械功率的定义进行类比，电功率如何定义？
3、根据电功率的定义，可得出电功率的计算公式是什么？
4、电功率的单位有哪些？
5、额定功率和实际功率各是什么意思？
6、结合电功的计算公式和电功率的定义式，电功率的计算公式什么形式？

7、会用电流表、电压表和滑动变阻器测定小灯泡的电功率。
学习过程

1、 课前准备
1、速度是表示        的物理量，它的大小等于                       ，根据这个定义它的计算公式是              。

2、机械功率是表示             的物理量，它的大小等于                     ，根据这个定义它的计算公式是             。

3、电功率表示                                     物理量。电功率定义：                              ，计算电功的一般式是            ，电功率的计算式是         ，完成下列推导过程得到电功率的计算公式是：

P=        =        =         
其中      表示        ，单位是          ，      表示        ，单位是        ，      表示        ，单位是          。
①结合欧姆定律，推导出计算电功率的其他公式：        、        

②公式的理解：

在R一定时，P与___________成正比；在I一定时，P与________成正比。

在R一定时，P与_________成正比；在U一定时，P与_______成反比。
4、电功率的单位有                              ，它们之间的换算关系是：                                                          
5、某用电器的电功率为40W表示的物理意义是                      
6、额定功率是指                                                
实际功率是指                                                   
7、有一个灯泡上标有“PZ220—25”字样，表示什么意思？
二、活动：测量小灯泡的功率

1、实验目的:测量小灯泡的额定功率和实际功率;理解额定功率和实际功率的关系
2、实验原理:            

3、实验器材:电源,开关,导线,额定电压为     V的小灯泡,电压表,电流表,滑动变阻器

4、实验电路图：

5、注意事项

（1）滑动变阻器应入      电路，闭合开关前，滑片要放在      位置？
滑动变阻器的作用：___________________                   __                   

（2）电流表和电压表在电路中如何连接？“+”“-”接线柱连接是否正确？量程选择是否适当？
（3）在测量小灯泡的额定功率时，应先调节____，使小灯泡两端的电压等于小灯泡的额定电压；再测出电路中______的大小；根据P=UI算出小灯泡的额定功率。

5、进行实验和收集证据

6、实验记录表

	灯泡规格
	U/V
	I/A
	灯亮度
	灯的功率

	额定
电压    V
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7、结论

当U实＞U额时，P实     P额，灯发光      
当U实＝U额时，P实____P额，灯发光      
当U实＜U额时，P实 ____P额，灯发光      
推论：灯的亮暗是由                决定的。
注意：使用用电器时，加在其两端的电压一般不能超过额定电压，否则会造成用电器实际功率超过额定功率，用电器会因为过热而烧毁。
3、 达标导学
利用公式
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 进行计算
说明：有时电功的单位用kW•h，时间的单位用h来计算更加方便。
1、一盏灯25h耗电1kW•h，这盏电灯的功率是多少？
2、某电视机的电功率是250W，每天使用3h，一个月（按30天算）用电多少kW•h？
利用公式P=UI进行计算

3、一盏电灯接在电压为220V的电路中，通过它的电流是68mA，这个电灯的电功率是多少W？

4、某家庭用的节能型日光灯的额定功率为11W，正常工作时通过它的电流是多大？
四、课堂反馈

1．电功率是表示电流做功　　　               　的物理量，在　　　　　　　叫做电功率，电功率的常用计算公式是　　  　　　　　。

2．电功率的国际单位是　　　　，常用单位还有　　　　　　。

3．一只灯泡上标有“6V 3W”的字样，则：

（1）“6V 3W”的含义是什么？

（2）正常工作时的电流多大？

（3）它的电阻多大？
（4）若把它接在3V电源上，实际功率多大？额定功率多大？
（5）若把它接在9V电源上使它正常发光，应该怎么办？
（6）若把它与另一个标有“8V 2W”字样的灯泡串联使用，电路两端所能加的最大电压是多少？此时哪一个灯泡较亮？
（7）若把它与另一个标有“8V 2W”字样的灯泡并联使用，干路中的电流最大为多少？此时哪一个灯泡较亮？
（8）若用旧了的“6V 3W”灯泡与新的“6V 3W”并联接在6V电源上，哪一个亮？
4、有一个灯泡上标有“PZ220—25”字样，表示什么意思？正常工作时，通过灯泡的电流多大？正常工作时灯泡的电阻多大？ 

5、下列说法正确的是（     ）　　　　　　　　　　　 　　　　
A． 千瓦时是电功率的单位

B． 电能表是测量电功率大小的仪表

C． 电功率大的用电器，消耗的电能一定多

D． 功率为100W的用电器正常工作10h耗电1kW•h
6．某用电器的电功率为100W，它工作多少h消耗的电能是1kW•h？

7．某灯泡接在220V的电路中时，消耗的电功率是40W，求：

(1)通过灯丝的电流是多大？

(2)工作10min，消耗电能多少J？
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