
第十五章功和机械能测试题

一、填空题

1．（10.衢州）上海世博会浙江馆内有一只直径8米的“青瓷巨碗”，内装6吨“水”。在灯光下，青瓷碗内碧波荡漾，伴随着悠扬悦耳的丝竹，游客宛若置身如画江南。

(1)游客看到碧波荡漾的“水”面，是因为“水”面对灯光的          ；

(2)围绕“青瓷巨碗”的是一个巨大的环形升降台，游客在升降台上站成一圈，升降台上升后可以同时看到“青瓷巨碗”内的景象。在某次升降中，升降台把80名游客匀速升高3米，若每位游客的质量以60千克计算，则升降台在这次上升过程中对游客所做的功为         焦。
2．（上海）物体在大小为5牛的水平拉力作用下，10秒内沿水平地面前进2米，则拉力做的功为_________焦，功率为________瓦；若物体重20牛，则重力对物体做的功为___  ____焦。

3 ．（义乌）掷实心球是我市初中生体育测试项目之知。某同学将质量为 2 千克的实心球从地上拿起，用双手举高 2 米后用力抛出，球恰好落在 9 分线上。在举高过程中该同学克服实心球的重力做功         焦（ g 取 10牛／千克）。
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4．如图，长为3米的匀质平板的中点能绕固定的支点转动，平板与水平地面的夹角为30°，在板上站两个小孩。已知20千克的甲小孩位于板的中点，30千克的乙小孩位于板的左端。现两个小孩均以0.1米／秒的速度同时向右慢慢移动，        秒时间后平板开始转动；乙小孩在这一过程中克服自身重力做功的功率为         瓦。（g=10牛／千克）

5．（盐城）工人用定滑轮将重240N的物体匀速向上提升，所用拉力为250N，5s内重物上升4m．

此过程中，有用功为     J，拉力做功的功率为      W，写出一条拉力不等于物重的原因：             ．
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6.（天津）小明用20N的水平推力，使重60N的木箱在水平面上匀速移动了5m，此过程木箱受到的阻力为        N，木箱重力做的功为        J。
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7．（咸宁）如图5所示健身运动的过程中，物体A的质量为4kg，滑轮摩擦不计。当向下摆动脚腕使细绳拉着物体A缓慢（匀速）提升时，脚腕对细绳拉力的方向在改变、大小       （选填“也改变”或“不变”）。若2.4s内脚腕将A物体匀速提起0.3m，则对物体A所做的功为       J，功率为       W。
8．（常州）小明用弹簧测力计水平拉着重10N的木块在水平木板上做匀速直线运动，此时弹簧测力计的示数如图所示，则木块受到的摩擦力是      N，水平木板对木块的支持力是      N．若小明拉着木块匀速向右移动了0.5m，则拉力做的功是      J，重力对木块做的功是      J．
二、选择题

9．(台州)图像可以直观地反映有关信息。对下列图像所含信息的理解，错误的是（　　）
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A．图①中阴影部分面积表示该物体的密度大小

B．图②中阴影部分面积表示该物体在对应时间内通过的路程

C．图③中阴影部分面积表示该电动机在对应时间内所做的功

D．图④中阴影部分面积表示该用电器在对应电压下的电功率
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10. （菏泽）中国女子冰壶队夺得2009年世界女子冰壶锦标赛冠军，让很多人对冰壶比赛产生了浓厚的兴趣，你了解冰壶吗，下列关于冰壶运动的说法中，错误的是（     ）
A．投手沿冰面将冰壶推出后，冰壶因为惯性继续前进
B．投手沿冰面将冰壶推出后，冰壶继续前进的过程中，人对它做了功。
C．当投手沿冰面将冰壶推出后，同队两名队员在冰壶前方用力左右擦冰面，是为了让冰熔化以减少摩擦，让冰壶运动更远。
D.壶在冰面上运动的过程中，机械能转化为内能。
11．（宜昌）下列说法正确的是（　　）
A．机械效率越高的机械做功越快      B．机械效率越高的机械做功越多

C．功率越大的机械做功越快          D．功率越大的机械做功越多
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12．(武汉)如图甲所示，小明用弹簧测力计拉木块，使它沿水平木板匀速滑动，图乙是他两次拉动同一木块得到的距离随时间变化的图像。下列说法正确的是（　　）

A．木块两次受到的拉力和摩擦力均相等   
B．木块第1次受到的拉力较大

C．木块两次的动能一样多     
D．两次拉力对木块做的功一样多

13．(恩施)在校运会中，小翔参加了铅球比赛。如果他用200N的力，将重50N的铅球投到了10m远处。则下列关于他投球时做功情况的说法中，正确的是：（　　）
A．做功2000J　 B．做功500J    C．没有做功    D．条件不足，无法计算
14．（茂名）关于做功和功率的说法中正确的是（  ）

A．有力作用在物体上，力—定对物体做功            B．在光滑水平面上做匀速直线运动的物体，没有力做功

C．物体受到的作用力越大，力对物体做功就越多      D．力对物体做功越多，功率就越大

15（湖北仙桃）10．小明用身体进行实验时所记录的下列数据中，合理的是（　　）

A．他的质量为50g                  B．他潜水时所受水的浮力为5000N


C．他从教学楼的一楼匀速走到二楼时克服重力所做的功为1500J 
D．他的体温为100℃
16．（株洲）12. 四个同学在石峰公园进行登山比赛。如果规定功率最大者获胜，那么最后胜出者一定是（　　）
A. 体重最大的一个    B. 时间最短的一个   C. 速度最大的一个      D. 做功最快的一个

[image: image11.wmf]17. （荆州）如图所示，重力80N的物体在大小为20N，方向水平向右的拉力F1作用下，在水平面上以2m/s的速度做匀速直线运动。当撤去拉力F1，物体静止后，改用方向水平向左，大小为30N的拉力F2使物体向左运动10m，在力F2作用过程中（　　）
A．物体与地面之间的摩擦力大小为30N   B．物体运动的速度大小仍为2m/s
C．拉力F2做的功为300J               D．重力做的功为800J

[image: image12.wmf]18·河南）14．如图7所示，用F=50N的水平拉力，通过一个动滑轮，使重为200N的物体A水平向右匀速移动了3m，在这个过程中（　　）
A．拉力F做了150J的功    B．拉力F做了300J的功

C．重力做了600J的功      D．重力做了1200J的功
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19.（宁夏）15．如图所示，拉力F=125Ｎ，在10s内将重物匀速提升2m，滑轮组的机械效率是80%。则下列说法正确的是（　　）                                                                

A. 绳子自由端移动距离为6m    B.物体重是375Ｎ
C. 拉力F做的功是250Ｊ  D. 拉力F的功率为25W 
三、实验探究
20．(武汉)下图是小明同学斜面机械效率跟什么因素有关的实验装置。

实验时他用弹簧测力计拉着同一物块沿粗糙程度相同的斜面向上做匀速直线运动。实验的部分数据如下：

	实验

次数
	斜面的

倾斜程度
	物块重量

G/N
	斜面高度

h/m
	沿斜面拉力

F/N
	斜面长

s/m
	机械效率

	1
	较缓
	10
	0.1
	5.0
	1
	

	2
	较陡
	10
	0.3
	6.7
	1
	45％

	3
	最陡
	10
	0.5
	8.4
	1
	60％


⑴小明探究的是斜面的机械效率跟                    的关系。在第1次实验中，斜面的机械效率为        ，物块和斜面的内能增加了约         J。

⑵分析表格中数据可以得出结论：在斜面粗糙程度相同时，斜面越陡，机械效率越          。若要探究斜面机械效率跟斜面的粗糙程度的关系，应保持                         不变。

21、如图示探究影响斜面机械效率因素的实验装置。实验准备的器材有：三个质量不同的木块A；三条粗糙程度不同的长木板B；三个高度不同的长方体铁块C；刻度尺。 

（1）实验还需补充的器材有____           ______；

（2）下面是小红探究斜面机械效率与物重的关系时记录的有关数据。

	测量次数
	斜面粗糙程度
	物重G(N)
	斜面高
h(m)
	沿斜面的拉力F(N)
	斜面长L(m)
	有用功
W有(J)
	总功
W总(J)
	机械效率η

	1
	较粗糙
	1.5
	0.1
	0.6
	0.4
	0.15
	0.24
	62.5％

	2
	较粗糙
	3
	0.1
	1.2
	0.4
	0.3
	0.48
	62.5％

	3
	较粗糙
	6
	0.1
	2.4
	0.4
	0.6
	0.96
	62.5％


通过分析数据，你可以得出结论：                               ；
（3）上述实验中，保持斜面长度不变，将斜面升高到0.2m，把一个重6N的物体沿斜面向上拉时，所需拉力为3.8N，则此时斜面的机械效率是__           __； 
（4）斜面的机械效率可能与斜面的_                         _有关。（只填一个因素）

22.（长春）10、（4分）在“探究影响滑轮组机械效率的因素”实验中，[image: image2.png]22 HBL(ZXXK.COMR BT




小红用如图7所示的滑轮组分别做了三次实验，第一次使用塑料滑轮，第二次使用铝制滑轮，第三次使用铁制滑轮，实验数据记录如下表[image: image3.png]22 HBL(ZXXK.COMR BT




：

	实验

次数
	物重[来源:学科网]
G/N
	物[image: image4.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




体上升的距离h/cm
	弹簧测力计的读数F/N
	弹簧测力计上升的距离s/cm
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机械

效率η

	1
	3
	10
	1.6
	30
	62.5%

	2
	3
	10
	2
	30
	50%

	3
	3
	10
	2.5
	30[来源:Z.xx.k.Com]
	


   （1）这个实验使用的测量工具是              和弹簧测力计。

   （2）在实验操作中应竖直向上         [image: image5.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




 拉动弹簧测力计。

   （3）在表中的空格处填上第三次实验的机械效率。

   （4）从实验数据分析可知：提升同一物体，动滑轮越重，滑轮组[image: image6.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




的机械效率越        。

四、综合计算题
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23．（广州）如图23所示（滑轮组的绕绳未画出），人以600N的力向下拉动绕在

    滑轮组的绳子一端10秒，使绳端向下移动了1.5m、重物匀速上升

    了0.5m，已知滑轮组的机械效率为70%（g＝10N/kg）．

    （1）人的拉力的功率多大？

    （2）被吊起的重物质量多大？

（3）按题意画出滑轮组的绕绳．

24. （兰州）（6分）如图23所示，物重G为2000N，斜面长5m，高3m，斜面和滑轮组装置的总机械效率为80%，若将重物沿斜面以0.2m/s的速度拉上来。

[image: image17.jpg]37.

38.

39.

: A

2010 4¢ 6 A 16 B FAMTIAE LI INAAT T HEA I “ RAe AL HLIEWE 3, FHUA K diak N

RN

A RAEIER, e ArRE, R R S A FE R AT A

B. S BREEAEKTE LI, B0 BT 3 ¥R AT
—FH

C. RAESHOIR— 4 FFTHF

D. FIERIBRIE , Jo A kSR R — BERE S , R AR A R

P ER T 8ON iyMIHRAE K /N 20N, J7 K [ 4 B Fy AR T, 26K P T b

EA2m/s IR BER ST BARIZ B o SMERN F) Wik ILIE , BOB T K [ 2, /b

4 30N WihLJ1 F, (kIR £ 5 10m, 46 0) F, MEFIRO R

A. Wk T 2 6] (g B A KU Ay 30N

B. 4z s iR/ MTs R 2m/s i

C. 51 F, #ii93h% 3001

D. T A5k 800]

PR , B 4m, B 2m, Gk SOkg f/INI SE7ERHE T, FIFAT TAHE i LAY

75N fHL 74 100N B i 9y b A ARk TG 3 9 BT B A4 TET U , & = 10N/kg, BB 4

A /NFIXT A 2k 1300]

B. A RHLRAE R 75%

C. WM RO BE R 11 % 75N

D. Wy RS A BEHEBE 1% 25N

—>F

TITTTTTITYITITTY

WAL EM - F 6 W - (12 W)




求：（1）所需拉力F是多少？ （2）机械的总功率是多少？

	图23
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