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1、 教学目标

	知识与技能
	（1）知道电磁铁的构成和影响电磁铁磁性强弱的因素。

（2）了解电磁继电器的结构和工作原理。

（3）认识物理知识的实际应用。

	过程与方法
	（1）观察电磁铁和电磁继电器的构造。
（2）探究并了解电磁继电器的应用。
（3）结合实验培养学生的观察能力、实验操作能力以及分析概括等能力。

	情感态度与价值观
	（1）增强学生对科学技术的好奇感，在解决问题的过程中体验成功的喜悦。

（2）认识科学技术对社会发展和人类生活的影响，激发学生为科学服务的意识和理想。


二、教学重点和难点

重点：

（1）电磁铁的结构和影响电磁铁磁性强弱的因素。

（2）电磁继电器的结构与工作原理。

（3）电磁继电器的电路连接和应用。

难点：

（1）电磁继电器的工作原理。

（2）电磁继电器的电路连接和应用。
三、教学资源
多媒体课件、电磁铁、电磁继电器、电池、导线、开关、电铃、滑动变阻器、铁钉、回形针、螺线管
4、 教学流程图

          







                                  


5、 教学过程设计

一、创设情境，引入新课

首先出示电铃，并连接电路，使其发声。

(他们当中都有一个重要的部件------电磁铁。今天我们这堂课就一起来探究电磁铁的相关知识。)

二、新课教学：

1、电磁铁

出示螺线管，提[image: image1.png]
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问：要使螺线管的周围产生磁场，根据我们学过的知识，可采用什么方法？

（学生讨论得出：给螺线管通电，它的周围就会产生磁场。）

进一步提问：如果要使通电螺线管的磁性增强，应该怎么办呢？

请同学们观察下面的实验：演示实验：先将小磁针放在螺线管的两端，通电后观察小磁针偏转的程度，再将铁棒插入螺线管，通电后观察小磁针偏转的程度。

提问：小磁针的偏转程度哪个大？这表明什么？（插入铁棒后，小磁针的偏转程度增大，这表明插入铁棒后通电螺线管周围的磁性大大增强。）

进一步提问：为什么插入铁棒后，通电螺线管的磁性会增强呢？

学生讨论得出：铁心插入通电螺线管，铁心被磁化，也要产生磁场，于是通电螺线管的周围既有电流产生的磁场，又有磁铁产生的磁场，因而磁场大大增强了。

教师指出：从上面的实验中可以看出，铁心插入螺线管，通电后能获得较强的磁场。我们把插入铁心的通电螺线管称为电磁铁。

进一步提问：电磁铁磁性大小与哪些因素有关呢？
2、学生实验：探究影响电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关

  提出猜想：电磁铁磁性强弱可能与电流的大小、线圈的匝数有关。

  设计实验：用控制变量法分别改变电流大小、线圈匝数进行对比实验。
  判断磁性强弱方法：根据吸引铁钉的多少来判断螺线管的磁性强弱。

  实验步骤：
a.将开关合上或打开，观察通电、断电时，电磁铁对大头针的吸引情况，判断电磁铁磁性的有无。

b.将开关合上，调节滑动变阻器，使电流增大和减小（观察电流表指针的示数），从电磁铁吸引大头针的情况对比电磁铁磁性强弱的变化。

c.将开关合上，使电路中的电流不变（电流表的示数不变）改变电磁铁的接线，增加通电线圈的匝数，观察电磁铁磁性强弱的变化。

  实验小结：让学生归纳、概括实验结果后，教师总结。
  实验表明：

  ①电磁铁通电时有磁性，断电时没有磁性。

  ②通过电磁铁的电流越大，它的磁性越强。

  ③在电流一定时，外形相同的螺线管，线圈匝数越多，磁性越强。

（三）活学活用，联系实际
1、介绍电磁铁的应用

提问：电磁铁在实际生产中有哪些重要应用呢？

电磁起重机、电话。(说明它能将钢材吊起的原理。)

2、电磁继电器

提出问题：

高压环境或恶劣环境有可能对人造成不利影响，如何才能完成工作而又不会造成人身伤害?如何自动控制、远距离控制?

电磁继电器的构造：
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工作原理：电磁铁通电时，把衔铁吸下来使开关接触，工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性，弹簧把衔铁拉起来，切断工作电路。
结论：电磁继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。
学生实验：让学生分组联接电磁继电器的控制电路和用小灯泡组成的工作电路．使继电器通电时，小灯泡亮，断电时小灯泡灭。
通过接线和操作，使学生掌握继电器的主要构造和工作原理。
提问：用电磁继电器控制电路有什么好处？

回答：用低电压控制高电压；远距离控制；自动控制。
3、电磁继电器的应用

分析防讯报警器、水位自动报警器和温度自动报警器的工作原理．

在学生自己分析的基础上，进行小组议论．利用多媒体给出以下报警器的电路。
（4） 小结反馈，巩固知识
    1、什么是电磁铁   

插入铁芯的通电螺线管称为电磁铁。

2、影响电磁铁磁性的因素

   ①电流的大小       ②线圈的匝数

3、电磁继电器的工作原理

   电磁继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关

4、电磁继电器的实际应用

   ①防讯报警器 ②水位自动报警器 ③温度自动报警器 




新课教学：电磁铁的概念、原理





创设情境，引入新课


（实验演示）





电磁铁磁性受什么影响响？





提出问题





受电流和线圈匝数影响





实验探究，新课教学





猜想假设





设计实验进行探究





实验探究





归纳总结得出结论





总结归纳





什么是电磁继电器





电磁继电器





活学活用，联系实际


（实验演示）





电磁继电器的构造





电磁继电器工作原理





小结反馈，巩固知识








电磁继电器的应用





习题反馈





课堂小结































































