
电和磁填空题
1．发电机是根据          原理制成的，它是将           能转化为电能的装置。
2．在“汶川大地震”中，救援人员用雷达式、热红外等多种生命探测仪搜救被困的同胞。其中雷达式生命探测仪是利用电磁波工作的，它发射的电磁波在空气中传播速度约为         m/s；热红外生命探测仪是利用红外线工作的，在黑暗中        （选填“能”或“不能”）发现目标。
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3．电动机通电后线圈会在磁场中转动（如图），在线圈转动的过程中        （选填“会”或“不会”）产生感应电流。
4．如图所示，弹簧下端挂一条形磁铁，磁铁下端为S极，条形磁铁的正下方有一带铁芯的螺线管，闭合开关后，弹簧长度会          （选填“伸长”、“缩短”或“不变”）。
5．如图是一种环保型手电筒。使用时，只要来回摇晃手电筒，使永磁体在手电筒中的两个橡胶垫之间来回运动，灯泡就能发光，而且来回摇晃得越快，灯泡就越亮。这种手电筒是根据             现象制成的，其获得电能的过程是            能转化为电能。
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6．如图所示，闭合开关，小磁针静止时N极指向通电螺线管的b端。则通电螺线管的N端是      极；在滑动变阻器的滑片向右移动过程中，通电螺线管对小磁针的磁力逐渐      。
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7．奥斯特实验表明了通电导体周围存在      。法拉第发现了      现象，由此发明了发电机，开辟了电气化的时代。
8．当扬声器中的线圈通过的电流方向如图所示时，线圈向左运动，那么当电流方向改变时，线圈将向      运动；如此反复，线圈带动纸盆      而发声。与扬声器原理相似的是      （填“电动机”或“发电机”）。
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9．丹麦物理学家奥斯特首先发现了电流周围存在      ，英国物理学家法拉第首先发现了闭合电路的一部分导体做            运动，导体中会产生感应电流。
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10．电动机在通电后线圈会在磁场中转动（如图），在线圈转动的过程中，     （选填“会”或“不会”）产生感应电流。
11．小灯泡L的额定电压为6V，小明通过实验测得其电流随电压变化的曲线如图，由图可知当L正常发光时，通过其灯丝的电流是           A，通过调节滑动变阻器，使小灯泡两端的电压为3V，则此时小灯泡消耗的实际功率为           W。
12．电镀（在金属物品上镀一层防锈的金属）是利用电流的　　　　效应；电磁起重机是利用电流的　　　效应工作的。
13．磁悬浮列车的车厢和铁轨上分别安放磁体，使它们的两极相对，利用了磁极间相互作用的      力，使列车离开地面，消除了车体与轨道之间的      力。
14．如图所示为我们做过的课本上的实验，其中用来探究电流能否产生磁场的是图      。电风扇、洗衣机中的电动机工作原理与图            的原理相同，要改变电动机的转向可以改变                        。[image: image3.png]



15．“5.12”四川汶川大地震，造成当地的通信一度中断，对及时了解灾情和救援工作造成了巨大的困难，此时卫星电话发挥了关键的作用。卫星电话通信是利用              来传递信息的它在真空的速度为         m/s.
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16．我们的生活赿来赿离不开电，电机（发电机、电动机的统称）在生活中的应用赿来赿广泛。图所示简易电机正在实现的能量转化是         。图中的两个分别与线圈两端相连，而又彼此绝缘的铜半环E和F叫         。
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17．如图所示，根据小磁针静止时N、S极的指向，可判断出通电螺线管的A端为         极，电源的a端为         极。  
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18．作为一种应急措施，有时也可以用扬声器代替话筒。如图所示装置，人对着扬声器的锥形纸盆说话，声音就会使与纸盆相连的线圈在磁场中振动，从而产生随着声音的变化而变化的         。这种现象在物理学上称为          现象。
19．有一种“隐形飞机”可以有效避开雷达的探测，秘密之一在于它的表面制成特殊形状，这种开关能够          （填“增强或减弱”）电磁波反射回雷达设备，秘密之二，在于它的表面有一层特殊材料，这种材料能够        （填“增强或减弱”）对电磁波的吸收作用。
20．丹麦物理学家奥斯特首先发现了电流周围存在         ；英国物理学家法拉第首先发现了闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时，导体中会产生电流，这种现象被称为         现象。
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21．在家庭电路中，导线相互连接处往往比别处更容易发热，是因为相互连接位置的      较大，因而电能转化为热的功率比较大。发电机是利用                的原理来工作的。
22．熔断器中的熔丝熔断是电流的      效应引起的。右图是空气开关的原理图，它切断电路则是电流的      效应引起的。
23．发电机是根据　　原理制成的．发电机产生的电流称为感应电流，感应电流的方向与闭合电路一部分导体切割磁感线的方向及　　方向有关。
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24．如图a所示是著名的奥斯特实验，该实验证明了                     ；如图b所示是小明同学自制的电磁铁，从图中你可以判断出该电磁铁的右端为      极。画出电磁铁周围的磁感线(至少画4条)。
[image: image4.png]!

(I)

(a)

(b)



            [image: image5.png]



25．通电螺线管上方的小磁针静止时的指向如图所示。A端是电源的        极，c端为通电螺线管的         极。
26．如图所示是研究“电磁铁磁性强弱”的实验电路图。开关的　　可控制磁性的有无；要改变通过电磁铁中的电流大小，可通过改变　　实现；要判断电磁铁的磁性强弱，可通过观察电磁铁吸引大头针的　   来确定。
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27．闭合电路的一部分导体在         中做         运动时，导体中就会有电流产生，这种现象叫电磁感应。所产生的电流叫         。
28．如图所示，弹簧下端挂一条形磁铁，磁铁下端为S极，条形磁铁的正下方有一带铁芯的螺线管，闭合开关后，弹簧长度会       （选填“伸长”、“缩短”或“不变”）。

