
功和机械能复习题
1．下列关于F1力臂的作图中，正确的是：（     ）
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2．园艺师傅使用如图所示的剪刀修剪树枝时，常把树枝尽量往剪刀轴O靠近，这样做的目的是为了（     ）
    A．增大阻力臂，减小动力移动的距离
    B．减小动力臂，减小动力移动的距离
    C．增大动力臂，省力
    D．减小阻力臂，省力
3．一位同学双手的最大拉力为500N，现在他用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组，若不计滑轮重和摩擦，最多能提起的物重为        （      ）       
Ａ. 1500N　　　　Ｂ. 1000N　Ｃ.500N　　　 Ｄ. 250N
4．同一物体沿相同水平地面被匀速移动，如下图所示，拉力分别为F甲、F乙、F丙，不记滑轮与轻绳间的摩擦，比较它们的大小，则（     ）
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A.F甲＜F乙＜F丙   B.F甲＞F乙＞F丙     C.F甲＞F乙＝F丙     D.F甲＝F乙＞F丙 
5． 林雨将掉在地上的物理课本捡回桌面，所做的功最接近于      (    )
    A．0．02J    B．O．2J    C．2J     D．20J
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6．如图所示，用水平力F拉着重为100N的物体，在水平地面上向左匀速移动了5m，物体所受地面的摩擦力大小为20N，则（     ）
A.重力做的功是500J                        B.拉力大小为100N 
C.拉力大小为120N                          D.拉力做的功为100J
7．、关于使用滑轮组的论述，较全面的是：
A、既可以省力，又可以省距离


B、有时既能省力，又能改变力的方向
C、
一定可以省力，但不能改变力的方向D、一定可以改变力的方向，省力与否要具体分析
8．为了增强免疫力抵御H1N1甲型流感，星期天小明和爸爸一起去登山．小明用了20min登上山顶，爸爸用了25min登上山顶，爸爸的体重是小明的1.5倍，则小明与爸[image: image2.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




爸登山时所做功的功率之比是（     ）
A．5∶6              B．6∶5[image: image3.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




               C．15∶8               D．2∶3
9．一个人先后用同样大小的力F将不同质量的物体分别在光滑水平面、粗糙水平面和粗糙斜面上沿力的方向移动相同的距离S（如图所示），该力在这三个过程中所做功分别为W1、W2、W3，关于它们之间的大小关系说法正确的是
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A．W1<W2<W3      B．W1<W2=W3    C．W1=W2<W3       D．W1=W2=W3
10．下列说法中正确的是 （    ）
A．重10N的物体加速下落l0m，重力做的功一定是l00J
B．用力提10N重的物体上升10m，提力做的功一定是100J
C．将重10N的物体沿水平方向匀速推动10m，推力做的功一定是100J
D．用10N的水平推力将重物推动8m后，撤去推力、物体又前进2m后静止，推力做的功一定是100J。
11．如图所示，足球以初速度沿着凹凸不平的草地从a运动到d，下列分析正确的是 （  ）
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A、在 b、d 两点动能相等
B、在 a、d 两点机械能相等
C、从 b 到 c 的过程机械能减少
D、从 c 到 d 的过程重力势能减少
12．下列关于功率的说法正确的是（  ）
A．功率大的机器做的功一定多
B．功率大的机器做功时间一定短
C．功率大的机器做功一定快
D．功率大的机器机械效率一定高
13．（3分）如图，用此滑轮组在4s内将重力为50N的物体匀速提升2m，绳端拉力为20N，不计摩擦及绳重，下列说法正确的是（  ）
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A．绳子自由端移动的速度为1m/s
B． 动滑轮的重力为10N
C．克服物体重力做功为100J
D． 滑轮组的机械效率为83.3%
14．（2分）在图中，s=60cm，与之对应的h=30cm．现用弹簧测力计进行两次操作：
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（1）沿竖直方向匀速提升小车；
（2）沿斜面方向匀速拉动小车，记录数据如下表
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	测力计示数（N）
	移动距离（cm）

	竖直提升
	10
	30

	沿斜面拉动
	5.2
	60


分析数据有如下一些发现．其中，具有较高水平的发现是（  ）
A． 沿斜面拉动时，拉力比小车的重力小
B． 测力计示数与移动距离近似成反比
C． 利用斜面可以省力，但不能少做功
D． 可以计算力所做的功，且两次做功近似相等
15．（4分）如图甲所示，水平地面上的一物体，受到方向不变的水平推力F的作用，F的大小与时间t的关系和物体速度v与时间t的关系如图乙所示．则第2秒末时，物体处于    状态，第6秒末到第9秒末，推力F做的功是    焦耳．
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16．为捍卫祖国海疆，人民解放军某航空兵大队在南海上举行了多次实兵实战对抗演习．在演习过程中，一空中加油机给某歼—10战机进行空中加油，加油后该歼—10战机仍以原来的高度和速度匀速飞行，则该战机的动能               ，机械能              （选填“增大”、“减小”或“不变”）．
17．（8分）如图所示，将一根弹簧和一只质量为1kg的金属球（球上有一直小孔）套在铁架台的金属杆AB上面。现将小球提到B端后松手，小球的高度随时间变化的情况如图乙所示。
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（1）压缩的弹簧可以将小球向上弹起，说明发生弹性形变的物体具有    [image: image11.png]


       。
（2）小球离开弹簧后可以继续向上运动，但是小球每一次反弹的高度逐渐变小，因为在此过程中小球的      [image: image12.png]


  转化为         。（选填“机械能”或“内能”或“化学能”）
（3）在整个过程中小球在             时动能最大。（选填“t1”或“t2”或“t3”）
18．如图是皮球落地后弹跳过程中，每隔相等时间曝光一次所拍摄的照片．A、B是同一高度的两点，则A点的重力势能    B点的重力势能（选填“大于”、“小于”或“等于”）；此过程中皮球的机械能   （选填“增大”、“减小”或“不变”）。
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19．某汽车发动机功率为30000W，以15m/s的速度匀速行驶4.5km，则发动机共做功______J，汽车行驶时受到的阻力为         N；当汽车上坡时，保持功率不变，以10m/s的速度行驶时，此时汽车发动机牵引力为         N。
20．（7分）重为2000牛的集装箱，借助5米长的斜面装上2米高的卡车，如图所示．
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（1）若不计摩擦，拉力F的大小是多少牛?
（2）若实际拉力F＝1000牛，则该斜面受到的摩擦力为多大？斜面的机械效率是多少?
21．三班的赵力家有一辆质量为6×103kg的四轮汽车在平直的公路上以10m/s的速度匀速行驶，在行驶过程中受到的阻力等于车重的0．08倍,每个轮胎与地面的接触面积为0．05㎡,g取10N/kg，求：
（1）汽车在1min内通过的路程；
（2）汽车牵引力在1min内做的功；
（3）汽车在这1min内的功率？
22．（9分）如图所示，塔式起重机上的滑轮组将重为9.0×103N的重物匀速吊起10m、作用在绳端的拉力为4.0×103N．
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（1）求提升重物做的有用功．
（2）求滑轮组的机械效率．
（3）若克服摩擦和钢丝绳重所做的功为有用功的0.3倍，求动滑轮的重．
23．如图所示的四种情景中，人对物体做功的是：（     ）
[image: image16.jpg]D FotE

HELREE




24．下列关于功率和机械效率的说法中，正确的是（　     ）
(A) 功率大的机械，做功一定多    (B) 做功多的机械，效率一定高
(C) 做功快的机械，功率一定大    (D) 效率高的机械，功率一定大
25．木块在大小为2N的水平拉力作用下，10s内在水平面上沿拉力方向前进1m，拉力做功为________J，功率为_______w；若木块重5N，在此过程中重力对木块做功为________J。
参考答案
1．C
 【解析】
力臂的定义是：过支点且与作用力方向垂直的距离，故选择C
2．D
【解析】在同样的情况下，往剪刀轴O靠近，减小了阻力臂，而阻力和动力臂不变，由F1L1=F2L2可知会省力；
故选C．解：把树枝尽量往剪刀轴处靠近，减小了阻力臂L2，而动力臂L1和阻力F2不变，
∵F1L1=F2L2，∴F1=F2L2/L1 将变小，即省力．
故答案为：减小；力．
3．A
 【解析】一定一动组成的滑轮组，最多由3段绳子承担物重．
双手的最大拉力是500N，根据滑轮组的省力特点，G=3F=3×500N=1500N．故选A．
4．B
【解析】甲图中
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，B正确。
5．C
 【解析】：因物理课本的重力大约为2N，课桌高度约为1m，所以林雨对课本做的功W=Gh=2N×1m=2J．

故选C．

6．D
 【解析】物体做匀速运动，水平方向合外力为0，拉力等于摩擦力，F=f=20N，故B、C错误，

物体在重力的方向上没有运动距离，所以重力做功为0，故A错误，

拉力做的功为W=FS=20N×5m=100J，故D正确．

故选D．

7．B
 【解析】滑轮组是将定滑轮与动滑轮结合在一起，既能省力，又能改变力的方向．故选B．
8．A
 【解析】小明登上山顶做的功：W1=G1h=m1gh，
爸爸登上山顶做的功：W2=G2h=m2gh，
小明的登山功率：P1=m1gh t1 ，
爸爸的登山功率：P2=m2gh t2 ，
又m2=1.5m1
所以，P1 P2 =m1 m2 ×t2 t1 =5 6 ．
故选A．
9．D
【解析】试题分析：功是力与物体在力的方向上通过距离的乘积，三图中力的大小相同，物体在力的方向上通过距离相同，因此该力在这三个过程中所做功相同。答案选C。
考点：功的计算
10．A
【解析】
试题分析：先判断是否做功，若做功，再利用公式
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求做功大小。物体在重力的方向上移动了距离，重力做功，
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，故A正确；用力提10N重的物体，若物体加速或减速上升，提力不等于重力（10N），提力做的功不等于100J，故B错；C选项不知道推力的大小和方向，无法计算推力做的功，故C错；用10N的水平推力将重物推动8m，推力做功
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，撤去推力，推力对物体不做功，所以做的总功为80J，故D错。故答案选A。
考点：功的计算，力是否做功的判断
11．C
【解析】
试题解析：由图知b、d两点等高，足球的重力势能相等，足球以初速度v沿着凹凸不平的草地从a运动到d的过程中由于摩擦机械能越来越小，故球在d点的动能小于在b点的动能，A选项错误；足球从a到d的过程中机械能逐渐减小，B选项错误；球从b到c的过程中要克服草地的阻力做功，机械能减少，C选项分析正确，符合题意；球从c到d的过程中高度越来越高，重力势能越来越大，D选项分析错误。故选C。
考点：动能和重力势能的转化，机械能
12．C
【解析】
试题分析：功率等于功和做功时间的比值，公式
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，功率越大说明做功越快；机器做功多，时间不确定，功率大小不能确定．故选项A错误；功率等于功和做功时间的比值，时间短，功多少不确定，功率大小不确定．故选项B错误；功率是比较物体做功快慢的物理量，做功快，说明功率大．故选项C正确；机械效率是有用功和总功的比值，功率和机械效率之间没有关系．故选项D错误。
考点：功率和机械效率
13．BCD．
【解析】
试题分析：（1）由图可知，滑轮组承担物重的绳子股数为3，绳端移动的距离：s=nh=3×2m=6m，
绳子自由端移动的速度：
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故选项A不正确；
（2）不计摩擦及绳重，由F=
[image: image27.wmf]3
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（G+G动）可得动滑轮的重力：G动=3F﹣G=3×20N﹣50N=10N，故B正确；
（3）克服物体重力做的有用功：W有=Gh=50N×2m=100J，故C正确；
（4）总功：W总=Fs=20N×6m=120J，滑轮组的机械效率：
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，故D正确．
考点： 滑轮组的机械效率
14．C
【解析】
试题分析： 分析弹簧测力计的示数可直接得出，沿斜面拉动时，拉力比小车的重力小，通过进一步计算两次做功的多少可知，W1=Gh=10N×0.3m=3J，W2=Fs=5.2N×0.6m=3.12J，两次做功近似相等；在A和D基础上的延伸可以得到利用斜面可以省力，但不能少做功的结论，故C更是具有较高水平的发现．
考点： 斜面、功的原理
15．静止     24   
【解析】
试题分析：由物体速度v与时间t的关系可知，物体在前3min速度为零，则第2秒末时，物体处于  静止状态，在第6秒末到第9秒末，物体以2m/s的速度做匀速直线运动，则物体在第6秒末到第9秒末运动的路程为s=vt=2m/s×3s=6m，由F的大小与时间t的关系可知，在第6秒末到第9秒末，力的大小为4N，推力F做的功是W=Fs=4N×6m=24J．
考点：图像分析；功的计算
16．增大   增大
【解析】
试题分析：影响动能大小的因素：质量和速度，质量越大，速度越大，动能越大；影响重力势能大小的因素：质量和高度，质量越大，高度越高，重力势能越大。歼﹣10战机在空中加油后，其质量增大，速度不变，其动能增大；同时其高度不变、质量增大，其重力势能增大；故其机械能也一定增大。
考点：动能和势能的影响因素，机械能
17．（1）弹性势能 （2）机械能   内能 （3）t1
【解析】
试题解析：（1）压缩的弹簧可以将小球向上弹起，说明弹性形变的物体具有弹性势能；（2）小球离开弹簧后可以继续向上运动，但是小球每一次反弹的高度逐渐变小，因为在此过程中小球的机械能转化为内能；（3）在整个过程中小球的动能不断减小，所以动能最大时是在t1时。
考点：动能和势能的概念，动能和势能的转化，机械能和内能的转化
18．等于  减小
【解析】
试题分析：运动物体的速度越大，质量越大，动能就越大；物体质量越大，被举得越高，重力势能就越大；A、B是同一高度的两点，则A点的重力势能等于B点的重力势能，皮球在运动过程中与空气摩擦，一部分机械能转化为内能，此过程中皮球的机械能变小。
考点： 机械能
19．9×106    2000     3000
【解析】
试题分析：t=s/v=4500m/15m/s=300s，W=Pt=30000W×300s=9×106J; 
F=W/S=9×106J/4500m=2000N;
根据公式P=Fv，可知F=P/v=30000W/10m/s=3000N
考点：功和功率
20．
【解析】
试题分析：（1）不计摩擦的情况下下，因为FL=Gh
所以 F=Gh/L= 2000N × 2m/5m=800N
（2）实际拉力F＝1000牛，做功为 W总=FL=1000N × 5m =5000J 
对物体做功为W有=Gh=2000N×2m =4000J
克服摩擦做功为W额= W总- W有=5000J-4000J=1000J
该斜面受到的摩擦力为f= W额/L=1000J/5m=200N
斜面的机械效率是η= （W有/ W总）×100% =(4000J/5000J) ×100% =80%
考点：斜面；斜面的机械效率
【答案】（1）600m；（2）2．88×106 J；（3）4．8×104 W
【解析】汽车问题是近几年来的热点问题，一般以速度、压力压强、功、功率、效率来考察，我们应该把各种情况理清楚，此题中考察了重力、速度、功和压强。
解：（1）S=vt=10m/s×60s=600m
（2）G=mg=6×103kg×10N/kg=6×104N
F=0．08G=0．08×6×104N=4．8×103N
W=FS=4．8×103N×600m=2．88×106 J
（3）P=W/t=2．88×106 J÷60s=4．8×104 W
22．（1）提升重物做的有用功为9.0×104J．（2）滑轮组的机械效率为75%．（3）动滑轮的重为100N．
【解析】
试题分析：解：（1）提升重物做的有用功：W有=Gh=9.0×103N×10m=9.0×104J．
（2）滑轮组的机械效率：
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（3）
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克服动滑轮做的功：W动=W总﹣W有﹣0.3W有=1.2×105J﹣9.0×104J﹣0.3×9.0×104J=3×103J；
由W动=G动h可得，G动=
[image: image32.wmf]m
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答：（1）提升重物做的有用功为9.0×104J．
（2）滑轮组的机械效率为75%．
（3）动滑轮的重为100N．
考点： 滑轮组机械效率
23．B
 【解析】略
24．C
 【解析】略
25．2；0.2；0
 【解析】略
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